	BENNE - FICHE MACHINE

	[image: ]
Tel. : 065/61.13.70 – info@preventagri.be
	* Insérez une photo de la machine à la place de ce texte *

Cliquez sur insertion  images  sélectionnez votre image  cliquez sur « insérer »
Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.
Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte.

	Code identification machine
…………………………………………………………
	

	Marque : …………………………………………
Type : ……………………………………………...
Date de mise en service : …………………
	

	Équipements de
Protection Individuelle :
	        

	Risques
	Machines - Outils
	Brûlure par contact avec le moteur, pièces chaudes ou en mouvement (pompes, flexibles…), fluides hydrauliques

	
	
	Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien 

	
	
	Écrasement/Renversement lors du travail, du déplacement, de l’attelage et de l’entretien

	
	
	Enroulement à la prise de force ou à d’autres pièces mobiles

	
	Bruit
	Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > 85dB(A)

	
	Chute de plain-pied
	Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles, outils, matériaux)

	
	Circulation
	Collision avec un véhicule/ une personne lors du déplacement ou du travail

	
	Électricité
	Électrisation/Électrocution lorsque la benne est relevée et touche ou s’approche (arc électrique) d’une ligne électrique aérienne

	
	Incendie
	Lors du travail (présence de poussières, paille dans les interstices de la machine), du stockage (court-circuit)

	
	Manutention
	Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à l’attelage, à la manipulation de la machine ou de ses équipements

	

	BENNE - FICHE MACHINE

	INSTRUCTIONS

	Consulter la fiche TRACTEUR en complément de ce document


· Manipulation de la machine par une personne formée ;
· Respecter les prescriptions de sécurité du fabricant et les consignes supplémentaires fixées par l’employeur ;
· Assurer la maintenance de la machine selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ;
· Maintenir la présence ET le bon état des dispositifs de sécurité et de signalisation ;
· S’assurer que les dispositifs de sécurité fonctionnent et les tester ;
· Effectuer l’attelage et le dételage de la machine avec des moyens de manutention adaptés ;
· Instaurer un périmètre de sécurité (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ;
· Respecter une distance de sécurité par rapport à la prise de force et au cardan ;
· Lors du déplacement de la machine hors zone de travail, la prise de force doit être arrêtée ;
· Ne pas fumer ni utiliser son téléphone pendant l’utilisation de la machine, … ;
· Porter des vêtements ajustés (sans cordons, sans écharpe), pas de bijoux, et cheveux longs attachés ;
· Mettre les Équipements de protection individuelle nécessaires.
En toute situation

· Nettoyer la chaussée si elle a été salie (boue, végétaux) ;
· Signaler les dysfonctionnements selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ;
· Assurer un entretien régulier (nettoyage, lubrification…) ;
· Ranger la machine à l’abri des intempéries selon les consignes de l’entreprise.
Après le travail
· Travailler en position stable et respecter la pente maximale à ne pas dépasser ;
· Ne JAMAIS intervenir sur le mécanisme d’entrainement du fond mouvant sans débrayer son mouvement et empêcher tout redémarrage intempestif ;
· Respecter la charge utile et ne pas charger plus haut que la traverse supérieure ;
· Lors du transport de la charge, utiliser des filets ou bâches ;
· S’assurer de la stabilité de la machine et de l’enclenchement du « frein parking » avant de descendre ;
· Prévoir des pauses afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur.
Pendant le travail
· Choisir un itinéraire tenant compte du gabarit de la machine pour rejoindre la zone de travail ;
· Vérifier le bon état de la machine, de l’outillage utilisé et de l’attelage ;
· Vérifier la présence des outils nécessaires à l’utilisation de la machine (petit outillage, pelle, brosse), à son réglage et en cas de panne ;
· Contrôler l’état des accessoires de levage et remplacer s’ils présentent des signes de faiblesse ;
· Vérifier l’état de pression des pneus ;
· Vérifier le bon état et la bonne utilisation du protège cardan entre la machine et l’outil utilisé ;
· S’assurer du bon accouplement machine/outil (prise de force, électricité, hydraulique, attelage) ;
· Faire une reconnaissance de la zone de travail : vérifier la présence de lignes électriques ;
· Contrôler le bon fonctionnement des commandes.
Avant le travail


	MESURES D’URGENCE

	· [image: ]Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112)
· Ne pas déplacer la victime
· Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente
	· [image: ]Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112)
· En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat



image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image6.png




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.png
NS




image15.jpeg




image17.png




image18.jpeg




image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.png
NS




image23.jpeg




image16.png




image17.wmf

image18.png




image19.wmf

image20.png




image21.png




image1.png
(( 9 _Mission Wallonne
@ des Secteurs Verts

PreventAgri % E




image2.jpeg




image3.jpeg




