	CHARGEUR FRONTAL - FICHE MACHINE

	[image: Une image contenant texte

Description générée automatiquement]
Tel. : 065/61.13.70 – info@preventagri.be
	* Insérez une photo de la machine à la place de ce texte *

Cliquez sur insertion  images  sélectionnez votre image  cliquez sur « insérer »
Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.
Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte.

	Code identification machine
…………………………………………………………
	

	Marque : …………………………………………
Type : ……………………………………………...
Date de mise en service : …………………
	

	Équipements de
Protection Individuelle :
	        

	Risques
	Outil
	Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien 

	
	Renversement
	Écrasement/Renversement lors de l’attelage, du travail, du déplacement et de l’entretien

	
	Chimique
	Projection de fluides hydrauliques lors d’un travail à proximité

	
	Chute de hauteur 
	Lors de la montée / descente du véhicule, de l’entretien et du nettoyage

	
	Chute d’objets
	Chargement instable/volumineux

	
	Circulation
	Écrasement/collision avec un véhicule/ une personne lors du déplacement avec la machine ou lors du travail, manque de visibilité due à la charge avant

	
	Électricité
	Électrisation/Électrocution lorsqu’un élément touche ou s’approche (arc électrique) d’une ligne électrique aérienne ou d’un câble au sol

	
	Incendie
	Lors du travail (présence de poussières, paille dans les interstices de la machine), du stockage (court-circuit)

	
	Manutention
	Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à l’attelage, à la manipulation de la machine ou de ses équipements

	
	Vibrations
	Troubles physiques corps entier (tendinite, troubles vertébraux/digestifs/visuels, fatigue)

	

	CHARGEUR FRONTAL - FICHE MACHINE

	INSTRUCTIONS

	Consulter la fiche TRACTEUR en complément de ce document


· Manipulation de la machine par une personne formée ;
· Respecter les prescriptions de sécurité du fabricant et les consignes supplémentaires fixées par l’employeur ;
· Assurer la maintenance de la machine selon la procédure fixée par l’entreprise (respecter les prescriptions du fabricant) ;
· Maintenir la présence ET le bon état des dispositifs de sécurité ;
· S’assurer que les dispositifs de sécurité fonctionnent et les tester ;
· S’assurer que les vérifications obligatoires par le SECT et les contrôles techniques ont été réalisées ;
· Effectuer l’attelage et le dételage de la machine avec des moyens de manutention adaptés ;
· S'assurer que les conditions climatiques soient favorables à l’utilisation de la machine ;
· Instaurer un périmètre de sécurité (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ;
· Ne pas fumer ni utiliser son téléphone pendant l’utilisation de la machine, … ;
· Porter des vêtements ajustés (sans cordons, sans écharpe), pas de bijoux, et cheveux longs attachés ;
· Mettre les Équipements de protection individuelle nécessaires ;
· Maintenir un contact visuel avec la zone de travail, être en mesure d’identifier les bruits anormaux (panne, bourrage, choc…) et éviter les sources de distraction ;
· Ne jamais placer le chargeur au-dessus de personnes ;
· Ne jamais soulever ou transporter des personnes si aucune place assise dans la cabine n’est prévue : elles risquent de tomber de la machine et d’obstruer la vision du conducteur.
En toute situation

· Stocker le chargeur en position basse ;
· Nettoyer la chaussée si elle a été salie (boue, végétaux) ;
· Signaler les dysfonctionnements selon la procédure définie par l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ;
· Assurer un entretien régulier (nettoyage, graissage, …) ;
· Ranger la machine à l’abri des intempéries selon les consignes de l’entreprise.
Après le travail
· Choisir un itinéraire tenant compte du gabarit de la machine pour rejoindre la zone de travail ;
· Vérifier le bon état de la machine, de l’outillage utilisé et de l’attelage ;
· Vérifier la présence des outils nécessaires à l’utilisation de la machine (petit outillage, pelle, brosse), à son réglage et en cas de panne ;
· Contrôler l’état des accessoires de levage et remplacer s’ils présentent des signes de faiblesse ;
· S’assurer du bon emploi des accessoires de levage (choix de l’équipement, utilisation) ;
· S’assurer du bon accouplement machine/outil (électricité, hydraulique, attelage) ;
· Ajouter du lest à l’arrière du tracteur si nécessaire ;
· Installer une signalisation temporaire de chantier pour le travail au bord des routes ;
· Faire une reconnaissance de la zone de travail : vérifier la présence de lignes électriques, repérer les obstacles/irrégularités du terrain ;
· Contrôler le bon fonctionnement des commandes.
Avant le travail
· Travailler en position stable et respecter la pente maximale à ne pas dépasser ;
· Respecter la charge utile et ne pas charger plus haut que la traverse supérieure ;
· Respecter les distances de sécurité avec les lignes électriques ou autre installation électrique ;
· Respecter les hauteurs avec pont, poutre et tout autre obstacle potentiel selon le gabarit de la machine ;
· Ne jamais se déplacer avec le chargeur frontal levé. Transporter la charge le plus bas possible et ralentir dans les virages pour éviter le basculement ;
· En cas de panne, ou avant toute intervention, éteindre le moteur, attendre l’arrêt complet de la machine et empêcher une remise en marche intempestive (replacer le bouton de commande de la machine sur la position arrêt) ;
· S’assurer de la stabilité de la machine et de l’enclenchement du « frein parking » avant de descendre ;
· Prévoir des pauses afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur.
Pendant le travail


	MESURES D’URGENCE

	· [image: ]Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112)
· Ne pas déplacer la victime
· Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente
	· [image: ]Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112)
· En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat
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