	PERCEUSE SUR COLONNE - FICHE MACHINE

	[image: Une image contenant texte

Description générée automatiquement]
Tel. : 065/61.13.70 – info@preventagri.be
	* Insérez une photo de la machine à la place de ce texte *

Cliquez sur insertion  images  sélectionnez votre image  cliquez sur « insérer »
Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.
Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte.

	Code identification machine
…………………………………………………………
	

	Marque : …………………………………………
Type : ……………………………………………...
Date de mise en service : …………………
	

	Équipements de
Protection Individuelle :
	        

	Risques
	Machines - Outils
	Brûlure par contact avec les pièces chaudes, mèches…

	
	
	Coupure par contact avec des surfaces coupantes lors de l’utilisation, risque de rebond, risque de calage

	
	
	Enroulement aux pièces mobiles

	
	
	Projection de pièces métalliques, copeaux, particules, éclats, …

	
	Bruit
	Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > 85dB (A)

	
	Chute de plain-pied
	Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles d’alimentation, outils, matériaux)

	
	Électricité
	Électrocution/Électrisation due à un mauvais état de l’appareil ou du câble d’alimentation, humidité dans la zone de travail, proximité d’un câble électrique

	
	Incendie
	Dû à une défaillance du système d’alimentation, surchauffe d’une pièce percée, projection d’étincelle

	
	Manutention
	Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à une posture de travail inadaptée ; mouvements répétitifs

	
	Risques chimiques
	Intoxication due à l’inhalation de poussières 

	
	Vibrations
	Troubles physiques corps entier (tendinites, troubles vertébraux/digestifs/visuels, fatigue) ; syndrome du canal carpien ; vibrations main-bras

	

	PERCEUSE SUR COLONNE - FICHE MACHINE

	INSTRUCTIONS

	· Manipulation de la machine par une personne formée ;
· Respecter les prescriptions de sécurité du fabricant et les consignes supplémentaires fixées par l’employeur ;
· Assurer la maintenance de la machine selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ;
· Maintenir la présence ET le bon état des dispositifs de sécurité (dispositif d’arrêt d’urgence, capot et écran de protection présents) et les tester ;
· S’assurer du bon accouplement machine/foret ;
· Instaurer un périmètre de sécurité (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ;
· Travailler dans un endroit aéré et éloigné des zones de stockage de produits inflammables ;
· Ne pas fumer ni utiliser son téléphone pendant l’utilisation de la machine, … ;
· Porter des vêtements ajustés (sans cordons, sans écharpe), pas de bijoux, et cheveux longs attachés ;
· Mettre les Équipements de protection individuelle nécessaires (gant uniquement à l’arrêt si nécessaire).
En toute situation







· Faire une reconnaissance de la zone de travail et enlever tous les objets qui pourraient être gênants ou projetés ;
· Utiliser un foret adapté aux matériaux et à la machine ;
· S’assurer que le foret est en bon état et ne présente aucune fissure ou ébréchure ;
· Vérifier le bon état de la machine (lubrification, attache de l’outil) et des connexions électriques ;
· S’assurer que la perceuse sur colonne est correctement fixée au sol ou sur son support ;
· Vérifier que l’interrupteur est sur « off » avant de brancher la machine ;
· Contrôler le bon fonctionnement des accessoires et des commandes.
Avant le travail





· Travailler en position stable ;
· [bookmark: _Hlk142485752]Vérifier régulièrement le bon état du foret ;
· Utiliser la perceuse avec une bonne visibilité (éclairage artificiel ou naturel suffisant) ;
· Veiller à une bonne accessibilité du poste de travail et à un espace de travail bien rangé ;
· Eloigner les liquides et les gaz inflammables (risque d'incendie par projection d'étincelles) ;
· Vérifier que la tension disponible correspond aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique avant de brancher la machine au réseau électrique ;
· Ne pas laisser la machine fonctionner sans surveillance ;
· Attendre l’arrêt complet de la machine avant toute intervention (changement outil, bourrage, enlever la poussière, débris de forage…) et débrancher pour éviter une remise en marche intempestive ;
· Retirer les copeaux avec des gants, un aspirateur, un chiffon, une brosse, un pinceau…
· Fixer les pièces à usiner dans les règles de l’art (étau, brides…) pour éviter qu'elles ne tournent sur elles-mêmes ;
· Utiliser de l'huile de forage pour percer dans du métal (sauf pour le fer et le cuivre, qui doivent être percés "à sec") ;
· Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur.
Pendant le travail

   







· Replacer tous les éléments de protection ;
· Signaler les dysfonctionnements selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ;
· Assurer l’entretien (nettoyage, lubrification, affûtage…) ;
Après le travail

          
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                    

	MESURES D’URGENCE

	· [image: ]Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112)
· Ne pas déplacer la victime
· Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente
	· [image: ]Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) ET avertir les secours (N°112)
· En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat




image5.jpg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg
@\
@)




image9.jpeg




image6.jpg




image10.jpeg




image11.jpg




image12.png




image13.png




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.png




image18.png




image14.png




image15.png




image1.png
(( 9 _Mission Wallonne
@ des Secteurs Verts

PreventAgri % E




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpg
@\
@)




