|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASPIRATEUR À GAZON – FICHE MACHINE** | | | | |
| **Rue du Roi Albert, 87 – 7370 Dour**  **Tel. : 065/61.13.70 –** [**info@preventagri.be**](mailto:info@preventagri.be) | | | **\* Insérez une photo de la machine à la place de ce texte \***  *Cliquez sur insertion 🡪 images 🡪 sélectionnez votre image 🡪 cliquez sur « insérer »*  Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.  Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. | |
| **Code identification machine**  ………………………………………………………… | | |
| Marque : …………………………………………  Type : ……………………………………………...  Date de mise en service : ………………… | | |
| **Équipements de**  **Protection Individuelle** : | |  | | |
| **Risques** | **Machines – Outils** | | Brûlure par contact avec le moteur, pièces chaudes (flexibles, échappement…), fluides hydrauliques | |
| Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien | |
| Écrasement lors du travail, du déplacement, et de l’entretien | |
| **Bruit** | | Surdité ou perte d’acuité auditive engendré dû à une exposition au bruit > **85dB(A)** | |
| **Chute de plain-pied** | | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles d’alimentation, outils, matériaux) | |
| **Circulation** | | Collision avec un véhicule/ une personne lors du déplacement avec la machine ou lors du travail | |
| **Incendie** | | Lors du remplissage du réservoir, du travail (présence de poussière, paille dans les interstices de la machine), du stockage | |
| **Manutention** | | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à la manipulation de la machine /son alimentation ; au mauvais réglage du guidon ; posture de travail inadaptée | |
| **Risques chimiques** | | Intoxication due à l’inhalation de fumées de combustion | |
| **Risques infectieux, parasitaires et biologiques** | | Zoonoses/allergies, dues à une piqûre de tique ou d’insectes ; contact avec des animaux ou déjections ; maladie de Lyme, tétanos… | |
| **Végétaux** | | Brûlure, irritation cutanée, allergies | |
| **Vibrations** | | Troubles physiques corps entier (tendinites, troubles vertébraux/digestifs/visuels, fatigue) ; syndrome de Raynaud (en conjonction avec le froid) ; syndrome du canal carpien ; vibrations main-bras | |
|  | | | | |
| **ASPIRATEUR À GAZON – FICHE MACHINE** | | | | |
| **INSTRUCTIONS** | | | | |
| * Manipulation de la machine par une **personne formée** ; * Respecter les **prescriptions de sécurité** du fabricant et les **consignes supplémentaires** fixées par l’employeur ; * Assurer la **maintenance de la machine** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; * Maintenir la présence ET le **bon état des dispositifs de sécurité** (poignée homme-mort, capot de protection…) ; * S’assurer que les **dispositifs de sécurité fonctionnent** et les **tester** ; * S'assurer que les conditions climatiques soient favorables à l’utilisation de la machine ; * Instaurer un **périmètre de sécurité** (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; * En cas de travail isolé, prévenir une tierce personne du travail qui est réalisé, du lieu, du temps consacré, et s’assurer d’être joignable ; * Ne pas **fumer** ni utiliser son **téléphone** pendant l’utilisation de la machine, … ; * Porter des **vêtements ajustés** (sans cordons, sans écharpe), **pas de bijoux,** et **cheveux longs attachés** ; * Mettre les **Équipements de protection individuelle** nécessaires ; * S’assurer de la **stabilité de la machine lorsqu’elle est à l’arrêt (enclencher le « frein parking »)**; * Être en mesure d’identifier les bruits anormaux (panne, bourrage, choc…) et éviter les sources de distraction.   **En toute situation**   * Signaler les **dysfonctionnements** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; * **Avant toute intervention d’entretien** sur la machine, **arrêter le moteur** de la machine (et **débrancher la masse de la batterie** ou utiliser le coupe-circuit) **attendre son arrêt complet** avant toute intervention ; * **Nettoyer la chaussée si elle a été salie** (boue, végétaux) ; * Assurer un **entretien régulier** (nettoyage, lubrification…) ; * **Ranger la machine à l’abri des intempéries** et éloignée de 10 m de tout matériau inflammable.   **Après le travail**   * Tenir le guidon à deux mains ; * Travailler en **position stable** et respecter **la pente maximale** à ne pas dépasser ; * En cas de bourrage, de panne, ou avant toute intervention, éteindre le moteur, **attendre l’arrêt complet de la machine et empêcher une remise en marche intempestive** (replacer le bouton de commande de la machine sur la position arrêt) ; * **Arrêter l’aspiration** lors d’un déplacement en dehors de la zone de travail (gravier, trottoir...) ; * Prévoir des pauses afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur.   **Pendant le travail**   * Vérifier le **bon état** de la **machine** ; * Vérifier la présence des **outils nécessaires** à l’utilisation de la machine (petit outillage), à son réglage et en cas de panne ; * **Régler la hauteur du guidon** en fonction de la **taille de l’utilisateur**; * Faire le plein dans un endroit aéré et moteur éteint ; * Faire une **reconnaissance de la zone de travail** : enlever tous les objets gênants, repérer les obstacles/irrégularités du terrain ; * Installer une **signalisation temporaire** de chantier pour le travail au bord des routes ; * Contrôler le **bon fonctionnement des commandes**.   **Avant le travail** | | | | |
| ***MESURES D’URGENCE*** | | | | |
| * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * Ne pas déplacer la victime * Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente | | | | * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |