|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DÉSHERBEUR THERMIQUE avec BOUTEILLE de GAZ - FICHE MACHINE** | | | | |
| **Rue du Roi Albert, 87 – 7370 Dour**  **Tel. : 065/61.13.70 –** [**info@preventagri.be**](mailto:info@preventagri.be) | | | **\* Insérez une photo de la machine à la place de ce texte \***  *Cliquez sur insertion 🡪 images 🡪 sélectionnez votre image 🡪 cliquez sur « insérer »*  Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.  Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. | |
| **Code identification machine**  ………………………………………………………… | | |
| Marque : …………………………………………  Type : ……………………………………………...  Date de mise en service : ………………… | | |
| **Équipements de**  **Protection Individuelle** : | |  | | |
| **Risques** | **Machines - Outils** | | Brûlure par contact avec une pièce chaude (brûleur, bouteille…) | |
| Écrasement lors du travail, du déplacement ou de l’entretien | |
| Projection de particules incandescentes | |
| **Bruit** | | Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > **85dB (A)** | |
| **Chute de plain-pied** | | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles d’alimentation, outils, matériaux) | |
| **Circulation** | | Écrasement, collision avec un véhicule/ une personne lors du travail, du déplacement | |
| **Incendie** | | Par projection de particules incandescentes, flamme nue | |
| **Manutention** | | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à la manipulation du matériel ; posture de travail inadaptée | |
| **Risques chimiques** | | Intoxication due à l’inhalation de fumées de combustion/gaz | |
| **Risques infectieux, parasitaires et biologiques** | | Zoonoses, allergies, dues à une piqûre de tique ou d’insectes / contact avec des animaux ou déjections ; maladie de Lyme ; tétanos… | |
| **Végétaux** | | Brûlure, irritation cutanée, allergies | |
| **Vibrations** | | Troubles physiques corps entier (tendinites, troubles vertébraux/digestifs/visuels, fatigue) ; vibrations main-bras | |
|  | | | | |
| **DÉSHERBEUR THERMIQUE avec BOUTEILLE de GAZ - FICHE MACHINE** | | | | |
| **INSTRUCTIONS** | | | | |
| * Manipulation de la machine par une **personne formée** ; * Respecter les **prescriptions de sécurité** du fabricant et les **consignes supplémentaires** fixées par l’employeur ; * Assurer la **maintenance de la machine** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; * Maintenir la présence ET le **bon état des dispositifs de sécurité** (gâchette, détendeur) ; * S’assurer que les **dispositifs de sécurité fonctionnent** et les **tester** ; * S'assurer que les conditions climatiques soient favorables à l’utilisation de la machine (chaleur, sécheresse) ; * Instaurer un **périmètre de sécurité** (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; * Travailler dans un **endroit aéré** et/ou **éloigné des zones de stockage de produits inflammables** ; * Ne pas **fumer** ni utiliser son **téléphone** pendant l’utilisation de la machine, … ; * Porter des **vêtements ajustés** (sans cordons, sans écharpe), **pas de bijoux,** et **cheveux longs attachés** ; * Mettre les **Équipements de protection individuelle** nécessaires (gants et chaussures résistant à la chaleur, gilet fluorescent si travail en bord de voirie).   **En toute situation**   * Installer une **signalisation temporaire** de chantier pour le travail au bord des routes ; * Faire une **reconnaissance de la zone de travail** et **enlever** tous les **objets** qui pourraient être **gênants** ou **projetés** ; * Vérifier le **bon état de la machine** ; * **S'assurer que le raccord bouteille/ détendeur/lance/tuyau ne présente pas de fuite de gaz ;** * Ouvrir le robinet de la bouteille ; * Ouvrir légèrement le robinet jouxtant la poignée ; * Appuyer légèrement quelques secondes sur la gâchette pour faire venir le gaz ; * Appuyer fermement pour permettre l’allumage ; * Régler l'intensité de la flamme à l'aide du robinet jouxtant la poignée ; * Contrôler le **bon fonctionnement des commandes**.   **Avant le travail**     * Travailler en **position stable** ; * Avant toute intervention arrêter le bruleur (et fermer les robinets) ; * Assurer un périmètre de sécurité, respecter une distance de 50 cm de tout matériau susceptible de fondre ; * Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur.   **Pendant le travail**   * Signaler les **dysfonctionnements** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; * Assurer l’**entretien** (nettoyage, vérification étanchéité des joints…) ; * **Ranger la machine dans un endroit sec et aéré** selon les consignes de l’entreprise.   **Après le travail** | | | | |
| ***MESURES D’URGENCE*** | | | | |
| * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * Ne pas déplacer la victime * Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente | | | | * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |