|  |
| --- |
| **DÉSHERBEUR THERMIQUE avec BOUTEILLE de GAZ - FICHE MACHINE** |
| **Rue du Roi Albert, 87 – 7370 Dour****Tel. : 065/61.13.70 –** **info@preventagri.be** | **\* Insérez une photo de la machine à la place de ce texte \****Cliquez sur insertion 🡪 images 🡪 sélectionnez votre image 🡪 cliquez sur « insérer »*Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |
| **Code identification machine**………………………………………………………… |
| Marque : …………………………………………Type : ……………………………………………...Date de mise en service : ………………… |
| **Équipements de****Protection Individuelle** : |   |
| **Risques** | **Machines - Outils** | Brûlure par contact avec une pièce chaude (brûleur, bouteille…) |
| Écrasement lors du travail, du déplacement ou de l’entretien |
| Projection de particules incandescentes |
| **Bruit** | Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > **85dB (A)** |
| **Chute de plain-pied** | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles d’alimentation, outils, matériaux) |
| **Circulation** | Écrasement, collision avec un véhicule/ une personne lors du travail, du déplacement |
| **Incendie** | Par projection de particules incandescentes, flamme nue |
| **Manutention** | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à la manipulation du matériel ; posture de travail inadaptée |
| **Risques chimiques** | Intoxication due à l’inhalation de fumées de combustion/gaz |
| **Risques infectieux, parasitaires et biologiques** | Zoonoses, allergies, dues à une piqûre de tique ou d’insectes / contact avec des animaux ou déjections ; maladie de Lyme ; tétanos… |
| **Végétaux** | Brûlure, irritation cutanée, allergies |
| **Vibrations** | Troubles physiques corps entier (tendinites, troubles vertébraux/digestifs/visuels, fatigue) ; vibrations main-bras |
|  |
| **DÉSHERBEUR THERMIQUE avec BOUTEILLE de GAZ - FICHE MACHINE** |
| **INSTRUCTIONS** |
| * Manipulation de la machine par une **personne formée** ;
* Respecter les **prescriptions de sécurité** du fabricant et les **consignes supplémentaires** fixées par l’employeur ;
* Assurer la **maintenance de la machine** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ;
* Maintenir la présence ET le **bon état des dispositifs de sécurité** (gâchette, détendeur) ;
* S’assurer que les **dispositifs de sécurité fonctionnent** et les **tester** ;
* S'assurer que les conditions climatiques soient favorables à l’utilisation de la machine (chaleur, sécheresse) ;
* Instaurer un **périmètre de sécurité** (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ;
* Travailler dans un **endroit aéré** et/ou **éloigné des zones de stockage de produits inflammables** ;
* Ne pas **fumer** ni utiliser son **téléphone** pendant l’utilisation de la machine, … ;
* Porter des **vêtements ajustés** (sans cordons, sans écharpe), **pas de bijoux,** et **cheveux longs attachés** ;
* Mettre les **Équipements de protection individuelle** nécessaires (gants et chaussures résistant à la chaleur, gilet fluorescent si travail en bord de voirie).

**En toute situation*** Installer une **signalisation temporaire** de chantier pour le travail au bord des routes ;
* Faire une **reconnaissance de la zone de travail** et **enlever** tous les **objets** qui pourraient être **gênants** ou **projetés** ;
* Vérifier le **bon état de la machine** ;
* **S'assurer que le raccord bouteille/ détendeur/lance/tuyau ne présente pas de fuite de gaz ;**
* Ouvrir le robinet de la bouteille ;
* Ouvrir légèrement le robinet jouxtant la poignée ;
* Appuyer légèrement quelques secondes sur la gâchette pour faire venir le gaz ;
* Appuyer fermement pour permettre l’allumage ;
* Régler l'intensité de la flamme à l'aide du robinet jouxtant la poignée ;
* Contrôler le **bon fonctionnement des commandes**.

**Avant le travail** * Travailler en **position stable** ;
* Avant toute intervention arrêter le bruleur (et fermer les robinets) ;
* Assurer un périmètre de sécurité, respecter une distance de 50 cm de tout matériau susceptible de fondre ;
* Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur.

**Pendant le travail*** Signaler les **dysfonctionnements** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ;
* Assurer l’**entretien** (nettoyage, vérification étanchéité des joints…) ;
* **Ranger la machine dans un endroit sec et aéré** selon les consignes de l’entreprise.

**Après le travail**    |
| ***MESURES D’URGENCE*** |
| * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**)
* Ne pas déplacer la victime
* Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente
 | * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**)
* En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat
 |