|  |
| --- |
| **Brassage du LISIER - FICHE ACTIVITÉ** |
| **Tel. : 065/61.13.70 –** **info@preventagri.be** | **\* Insérez une photo de l’activité à la place de ce texte \****Cliquez sur insertion 🡪 images 🡪 sélectionnez votre image 🡪 cliquez sur « insérer »*Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |
| **Équipements de****Protection Individuelle** : |      |
| **Risques** | **Chute de plain-pied** | Lors de la circulation (objets au sol, escalier, sol rendu glissant) |
| **Chute de hauteur** | Chute dans la fosse lors de l’ouverture ou en positionnant le tuyau de pompage |
| **Enroulement** | Avec le mixeur, la prise de force |
| **Chimique** | Lors du malaxage, intoxication par des gaz du lisier (monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène sulfuré, méthane…) |
| **Manutention** | Lors de la réalisation du travail (troubles musculosquelettiques) |
| **Vibrations** | Vibrations corps entier : risque d’arthrose, douleur dorsale |
|  |
| **Brassage du LISIER - FICHE ACTIVITÉ** |
| **INSTRUCTIONS** |
| * **Brasser chaque semaine** pour casser la croûte et **éviter** la formation de **poche de gaz** ;
* Maintenir le **bon état des dispositifs de sécurité** du mixeur (cache de prise de force, chaîne, bouton d’arrêt d’urgence…) ;
* **Grillage** tout **autour de la fosse extérieure** (1m60 de haut) avec butée de 30 cm ;
* Mettre les **EPI** nécessaires ;
* **Signaler** la présence du **danger** ;
* Avoir une **aération suffisante** ;
* Adapter la hauteur de travail et le siège du tracteur ;
* **Utiliser** des **moyens de manutention** autant que possible ;
* Ne pas fumer, ne pas utiliser son téléphone portable pendant l’activité.

**En toute situation*** **Replacer la trappe d’accès** ou verrouiller le portillon d’accès ;
* **Laver** et **ranger** le matériel utilisé ;
* Ôter les clés du tracteur.

**Après le travail*** Porter des **chaussures/bottes de sécurité** ;
* Maintenir une **aération forcée** pendant l’intervention ;
* Contrôler la **présence de gaz** avec un **matériel adapté** (pas de flamme) ;
* S’équiper d’un **masque avec assistance respiratoire autonome** et d’un **harnais antichute** en **cas de descente en fosse**, présence d’une **tierce personne** à l’extérieur en cas de problème ;
* **Ne rentrer dans la fosse sous aucun prétexte** lors du malaxage (gros dégagement de gaz).

**Pendant le travail*** Prendre connaissance des **consignes techniques de l’outil** ;
* **Ouvrir les portes de la stabulation** si fosse recouverte ;
* Vérifier le **bon fonctionnement** de la **pompe** et le **bon état du matériel** ;
* **Retirer la trappe d’accès** ou **déverrouiller le portillon** pour placer le mixeur ;
* Selon les cas, **atteler le mixeur** au tracteur en se **positionnant correctement** (jambes fléchies et dos droit).

**Avant le travail** |
| ***MESURES D’URGENCE*** |
| * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**)
* Ne pas déplacer la victime
* Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente
 | * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**)
* En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat
 |