|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brassage du LISIER - FICHE ACTIVITÉ** | | | | |
| **Tel. : 065/61.13.70 –** [**info@preventagri.be**](mailto:info@preventagri.be) | | | **\* Insérez une photo de l’activité à la place de ce texte \***  *Cliquez sur insertion 🡪 images 🡪 sélectionnez votre image 🡪 cliquez sur « insérer »*  Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.  Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. | |
| **Équipements de**  **Protection Individuelle** : | |  | | |
| **Risques** | **Chute de plain-pied** | | Lors de la circulation (objets au sol, escalier, sol rendu glissant) | |
| **Chute de hauteur** | | Chute dans la fosse lors de l’ouverture ou en positionnant le tuyau de pompage | |
| **Enroulement** | | Avec le mixeur, la prise de force | |
| **Chimique** | | Lors du malaxage, intoxication par des gaz du lisier (monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène sulfuré, méthane…) | |
| **Manutention** | | Lors de la réalisation du travail (troubles musculosquelettiques) | |
| **Vibrations** | | Vibrations corps entier : risque d’arthrose, douleur dorsale | |
|  | | | | |
| **Brassage du LISIER - FICHE ACTIVITÉ** | | | | |
| **INSTRUCTIONS** | | | | |
| * **Brasser chaque semaine** pour casser la croûte et **éviter** la formation de **poche de gaz** ; * Maintenir le **bon état des dispositifs de sécurité** du mixeur (cache de prise de force, chaîne, bouton d’arrêt d’urgence…) ; * **Grillage** tout **autour de la fosse extérieure** (1m60 de haut) avec butée de 30 cm ; * Mettre les **EPI** nécessaires ; * **Signaler** la présence du **danger** ; * Avoir une **aération suffisante** ; * Adapter la hauteur de travail et le siège du tracteur ; * **Utiliser** des **moyens de manutention** autant que possible ; * Ne pas fumer, ne pas utiliser son téléphone portable pendant l’activité.   **En toute situation**   * **Replacer la trappe d’accès** ou verrouiller le portillon d’accès ; * **Laver** et **ranger** le matériel utilisé ; * Ôter les clés du tracteur.   **Après le travail**   * Porter des **chaussures/bottes de sécurité** ; * Maintenir une **aération forcée** pendant l’intervention ; * Contrôler la **présence de gaz** avec un **matériel adapté** (pas de flamme) ; * S’équiper d’un **masque avec assistance respiratoire autonome** et d’un **harnais antichute** en **cas de descente en fosse**, présence d’une **tierce personne** à l’extérieur en cas de problème ; * **Ne rentrer dans la fosse sous aucun prétexte** lors du malaxage (gros dégagement de gaz).   **Pendant le travail**   * Prendre connaissance des **consignes techniques de l’outil** ; * **Ouvrir les portes de la stabulation** si fosse recouverte ; * Vérifier le **bon fonctionnement** de la **pompe** et le **bon état du matériel** ; * **Retirer la trappe d’accès** ou **déverrouiller le portillon** pour placer le mixeur ; * Selon les cas, **atteler le mixeur** au tracteur en se **positionnant correctement** (jambes fléchies et dos droit).   **Avant le travail** | | | | |
| ***MESURES D’URGENCE*** | | | | |
| * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * Ne pas déplacer la victime * Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente | | | | * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |