|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DÉBROUSSAILLEUSE - FICHE MACHINE** | | | | |
| **Tel. : 065/61.13.70 –** [**info@preventagri.be**](mailto:info@preventagri.be) | | | **\* Insérez une photo de la machine à la place de ce texte \***  *Cliquez sur insertion 🡪 images 🡪 sélectionnez votre image 🡪 cliquez sur « insérer »*  Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.  Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. | |
| **Code identification machine**  ………………………………………………………… | | |
| Marque : …………………………………………  Type : ……………………………………………...  Date de mise en service : ………………… | | |
| **Équipements de**  **Protection Individuelle** : | |  | | |
| **Risques** | **Machines - Outils** | | Brûlure par contact avec le moteur ou pièce chaude (pot d’échappement) | |
| Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien | |
| Projection de pierres, pièces métalliques, bois, éclats… | |
| **Bruit** | | Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > **85dB (A)** | |
| **Chute de plain-pied** | | Due à l’état du terrain | |
| **Circulation** | | Écrasement, collision avec un véhicule/ une personne lors du travail, du déplacement | |
| **Manutention** | | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à la manipulation de la machine ; au mauvais réglage du guidon /du harnais ; mouvement de rotation en travaillant ; posture de travail inadaptée | |
| **Risques chimiques** | | Intoxication due à l’inhalation de fumées de combustion | |
| **Risques infectieux, parasitaires et biologiques** | | Zoonoses, allergies, dues à une piqûre de tique ou d’insectes / contact avec des animaux ou déjections ; maladie de Lyme ; tétanos… | |
| **Végétaux** | | Brûlure, irritation cutanée, allergies | |
| **Vibrations** | | Troubles physiques corps entier (tendinites, troubles vertébraux/digestifs/visuels, fatigue) ; syndrome de Raynaud (en conjonction avec le froid) ; syndrome du canal carpien ; vibrations main-bras | |
|  | | | | |
| **DÉBROUSSAILLEUSE - FICHE MACHINE** | | | | |
| **INSTRUCTIONS** | | | | |
| * Manipulation de la machine par une **personne formée** ; * Respecter les **prescriptions de sécurité** du fabricant et les **consignes supplémentaires** fixées par l’employeur ; * Assurer la **maintenance de la machine** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; * Maintenir la présence ET le **bon état des dispositifs de sécurité** (poignée « homme-mort, garant de protection) ; * S’assurer que les **dispositifs de sécurité fonctionnent** et les **tester** ; * S’assurer du bon **accouplement machine/outil** ; * S'assurer que les conditions climatiques soient favorables à l’utilisation de la machine ; * Instaurer un **périmètre de sécurité** (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; * En cas de travail isolé, prévenir une tierce personne du lieu, du temps consacré, et s’assurer d’être joignable ; * Travailler dans un **endroit aéré** et/ou **éloigné des zones de stockage de produits inflammables** ; * Ne pas **fumer** ni utiliser son **téléphone** pendant l’utilisation de la machine, … ; * Porter des **vêtements ajustés** (sans cordons, sans écharpe), **pas de bijoux,** et **cheveux longs attachés** ; * Mettre les **Équipements de protection individuelle** nécessaires.   **En toute situation**   * Installer une **signalisation temporaire** de chantier pour le travail au bord des routes ; * Faire une **reconnaissance de la zone de travail** et **enlever** tous les **objets** qui pourraient être **gênants** ou **projetés** ; * **Transporter** la débroussailleuse avec la **tête de coupe vers l’arrière** ; * Choisir l’**outil de coupe approprié** en fonction du travail (lame ou fil) ; * Vérifier le **bon état de la machine** (lubrification, état de l’outil de coupe, attache de l’outil) ; * **Vérifier l’état d’usure de l’outil de coupe**; * S’assurer que le **garant de protection** est en **bon état** et adapté à l’outil de coupe ; * **Ajuster** correctement le **harnais**et le **guidon** ; * Faire le plein dans un endroit aéré et moteur arrêté ; * **Démarrer la débroussailleuse sur un sol plat**, en **position stable**, avec l’outil de coupe ne touchant rien ; * **Vérifier le ralenti** (outil de coupe immobile quand la manette des gaz est au repos) ; * Contrôler le **bon fonctionnement des outils et des commandes**.   **Avant le travail**     * Tenir **la débrousailleuse** à deux mains ; * Travailler en **position stable** ; * **Vérifier régulièrement le bon état de l’outil de coupe** ; * En cas de bourrage, d’arrêt inopiné de l’outil de coupe, ou avant toute intervention sur la machine, éteindre le moteur, **attendre l’arrêt complet** ; * Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur.   **Pendant le travail**   * Signaler les **dysfonctionnements** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; * Assurer l’**entretien** (nettoyage, lubrification, affûtage…) ; * **Ranger la machine dans un endroit sec et aéré** selon les consignes de l’entreprise.   **Après le travail** | | | | |
| ***MESURES D’URGENCE*** | | | | |
| * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * Ne pas déplacer la victime * Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente | | | | * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |