|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DÉPLACEMENT D’UN CHEVAL À LA LONGE - FICHE ACTIVITÉ** | | | | |
| **Tel. : 065/61.13.70 –** [**info@preventagri.be**](mailto:info@preventagri.be) | | | **\* Insérez une photo de l’activité à la place de ce texte \***  *Cliquez sur insertion 🡪 images 🡪 sélectionnez votre image 🡪 cliquez sur « insérer »*  Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.  Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. | |
| **Équipements de**  **Protection Individuelle** : | |  | | |
| **Risques** | **Bousculade/Écrasement** | | Lors d’un écart de l’animal | |
| **Brûlure** | | Due au frottement avec la longe | |
| **Chute de plain-pied** | | Due à l’état du terrain ou si le cheval s’emballe | |
| **Coincement/Pincement** | | Avec la longe | |
| **Coups** | | Mouvement inattendu de l’animal | |
| **Fracture** | | Le plus souvent la main si elle reste coincée dans la longe et que le cheval tire | |
| **Lombalgie** | | Faux mouvement | |
| **Zoonose** | | Présence de parasites ou autre | |
|  | | | | |
| **DÉPLACEMENT D’UN CHEVAL À LA LONGE - FICHE ACTIVITÉ** | | | | |
| **INSTRUCTIONS** | | | | |
| * **Observer** le **comportement de l’animal** (ex : oreilles) ainsi que son **regard** ; * **Être calme et ferme** (mais sans violence), **éviter les gestes brusques** ; * Vérifier si les **accès à emprunter** sont **dégagés** ; * Ne pas **entourer** la **longe autour de la main** ; * Ne pas fumer ni utiliser son téléphone pendant le travail ; * Ne porter ni vêtements amples ni bijoux ; * Mettre les **EPI** nécessaires ; * Être en bonne forme physique.   **En toute situation**   * Vérifier si le **trajet emprunté** n’est pas trop **encombré**, si le passage sera simple ou s’il y a la présence de source(s) de danger(s) (autres animaux, bruits,…) ; * Vérifier l’état de la longe ; * Avant d’approcher le cheval, le prévenir de notre présence, **attirer son attention** et **éviter de le surprendre**.   **Avant le travail**   * **Rester attentif au comportement de l’animal** ; * **Se positionner au niveau de l’épaule gauche** du cheval afin de percevoir et anticiper ses mouvements ; * Eviter de déplacer plus d’un cheval à la fois ; * Si le déplacement s’effectue avec plusieurs personnes et plusieurs chevaux, pensez à **garder une distance de sécurité entre les chevaux** (+/- la longueur d’un cheval) ; * **Le morceau de longe « pendant » ne doit pas être trop long** afin d’éviter que l’animal ou le travailleur ne s’y prenne les pieds ; * **Le nœud utilisé doit permettre de détacher rapidement l’animal** en cas de panique ou si le cheval « tire au renard » (une boucle en corde à ballot peut être attachée à l’anneau, le nœud de sécurité fixé à la boucle, en cas de tension trop forte, la corde à ballot cèdera) ; * Si le cheval tire et devient **immaitrisable**, il vaut mieux **lâcher la longe** et attendre que le cheval se calme avant de la retirer (on peut également l’attirer avec un seau de nourriture) ; * Une fois rentré dans la prairie, **faire faire demi-tour au cheval** pour qu’il se retrouve **face au travailleur** (lorsqu’un cheval est lâché, il est fréquent que celui-ci fasse des ruades de joies. En le mettant face à lui, le travailleur ne s’expose donc pas à l’arrière du cheval lorsqu’il le lâche) ; * **Alterner les gestes** pour répartir les efforts musculaires et articulaires.   **Pendant le travail**   * **Enlever la longe** une fois le cheval correctement placé dans son box ou la prairie (la tête du cheval doit être tournée vers le travailleur pour éviter un coup en cas de ruades) ; * **Vérifier le bon état de la longe** et la **ranger dans un endroit sec et aéré**.   **Après le travail** | | | | |
| ***MESURES D’URGENCE*** | | | | |
| * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * Ne pas déplacer la victime * Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente | | | | * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |