|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DÉSHERBAGE MANUEL - FICHE ACTIVITÉ** | | | | |
| **Tel. : 065/61.13.70 –** [**info@preventagri.be**](mailto:info@preventagri.be) | | | **\* Insérez une photo de l’activité à la place de ce texte \***  *Cliquez sur insertion 🡪 images 🡪 sélectionnez votre image 🡪 cliquez sur « insérer »*  Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.  Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. | |
| **Équipements de**  **Protection Individuelle** : | |  | | |
| **Risques** | **Outils** | | Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien | |
| **Brûlure/Irritation cutanée** | | Lors de la manipulation des végétaux ou de parties métalliques chaudes, UV | |
| **Chute de plain-pied** | | Due à l’état du terrain | |
| **Circulation** | | Écrasement, collision avec un véhicule lors du travail, du déplacement | |
| **Lombalgie** | | Lors de la réalisation du travail | |
| **Surdité** | | Perte d’acuité auditive car bruit supérieur à **85dB (A)** en fonction du lieu de travail (bord d’autoroute, proximité de machine bruyante) | |
| **Risques infectieux, parasitaires et biologiques** | | Zoonoses, allergies, dues à une piqûre de tique ou d’insectes / contact avec des animaux ou déjections ; maladie de Lyme ; tétanos… | |
|  | | | | |
| **DÉSHERBAGE MANUEL - FICHE ACTIVITÉ** | | | | |
| **INSTRUCTIONS** | | | | |
| * Instaurer un **périmètre de sécurité** (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; * Vérifier la maitrise des compétences requises sur la zone de travail ; * Ne pas **fumer** ni utiliser son **téléphone** pendant le travail ; * Mettre les **EPI** nécessaires (gants, chaussures de sécurité…).   **En toute situation**   * Signaler les **dysfonctionnements** selon la procédure définie dans l’entreprise ; * **Assurer un entretien régulier** (nettoyage, affutage, graissage…) ; * **Ranger l’outil** dans un endroit **sec et aéré**, à l’abri des intempéries.   **Après le travail**   * Veiller aux différents obstacles sur le parcours ; * Travailler en **position stable** ; * **Alterner** les **positions de travail** ; * Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de l’outil ; * Porter un couvre-chef (privilégier le chapeau qui couvre les oreilles).   **Pendant le travail**   * Faire une **reconnaissance du terrain** et enlever tous les objets trainants (cailloux, pièces métalliques ou autres) ; * Prendre connaissance des consignes techniques de l’outil ; * **Vérifier l’état général de l’outil** (affutage, état du manche…) ; * **Vérifier la fixation** entre le manche et la partie métallique (lame ou dents) ; * Réaliser une **séance d’échauffement musculaire** ; * S’enduire de crème solaire (visage, cou, oreilles) ; * Installer une **signalisation temporaire** de chantier pour le travail au bord des routes ; * Choisir l’outil **approprié en fonction du travail.**   **Avant le travail** | | | | |
| ***MESURES D’URGENCE*** | | | | |
| * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * Ne pas déplacer la victime * Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente | | | | * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * En cas d’incendie, éteindre le feu avec un extincteur adéquat |