|  |
| --- |
| **DÉSHERBAGE MANUEL - FICHE ACTIVITÉ** |
| **Tel. : 065/61.13.70 –** **info@preventagri.be** | **\* Insérez une photo de l’activité à la place de ce texte \****Cliquez sur insertion 🡪 images 🡪 sélectionnez votre image 🡪 cliquez sur « insérer »*Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |
| **Équipements de****Protection Individuelle** : |   |
| **Risques** | **Outils** | Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien |
| **Brûlure/Irritation cutanée** | Lors de la manipulation des végétaux ou de parties métalliques chaudes, UV |
| **Chute de plain-pied** | Due à l’état du terrain |
| **Circulation** | Écrasement, collision avec un véhicule lors du travail, du déplacement |
| **Lombalgie**  | Lors de la réalisation du travail |
| **Surdité**  | Perte d’acuité auditive car bruit supérieur à **85dB (A)** en fonction du lieu de travail (bord d’autoroute, proximité de machine bruyante) |
| **Risques infectieux, parasitaires et biologiques** | Zoonoses, allergies, dues à une piqûre de tique ou d’insectes / contact avec des animaux ou déjections ; maladie de Lyme ; tétanos… |
|  |
| **DÉSHERBAGE MANUEL - FICHE ACTIVITÉ** |
| **INSTRUCTIONS** |
| * Instaurer un **périmètre de sécurité** (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ;
* Vérifier la maitrise des compétences requises sur la zone de travail ;
* Ne pas **fumer** ni utiliser son **téléphone** pendant le travail ;
* Mettre les **EPI** nécessaires (gants, chaussures de sécurité…).

**En toute situation*** Signaler les **dysfonctionnements** selon la procédure définie dans l’entreprise ;
* **Assurer un entretien régulier** (nettoyage, affutage, graissage…) ;
* **Ranger l’outil** dans un endroit **sec et aéré**, à l’abri des intempéries.

**Après le travail*** Veiller aux différents obstacles sur le parcours ;
* Travailler en **position stable** ;
* **Alterner** les **positions de travail** ;
* Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de l’outil ;
* Porter un couvre-chef (privilégier le chapeau qui couvre les oreilles).

**Pendant le travail*** Faire une **reconnaissance du terrain** et enlever tous les objets trainants (cailloux, pièces métalliques ou autres) ;
* Prendre connaissance des consignes techniques de l’outil ;
* **Vérifier l’état général de l’outil** (affutage, état du manche…) ;
* **Vérifier la fixation** entre le manche et la partie métallique (lame ou dents) ;
* Réaliser une **séance d’échauffement musculaire** ;
* S’enduire de crème solaire (visage, cou, oreilles) ;
* Installer une **signalisation temporaire** de chantier pour le travail au bord des routes ;
* Choisir l’outil **approprié en fonction du travail.**

**Avant le travail** |
| ***MESURES D’URGENCE*** |
| * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**)
* Ne pas déplacer la victime
* Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente
 | * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**)
* En cas d’incendie, éteindre le feu avec un extincteur adéquat
 |