|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NACELLE ARTICULÉE - FICHE MACHINE** | | | | |
| **Tel. : 065/61.13.70 –** [**info@preventagri.be**](mailto:info@preventagri.be) | | | **\* Insérez une photo de la machine à la place de ce texte \***  *Cliquez sur insertion 🡪 images 🡪 sélectionnez votre image 🡪 cliquez sur « insérer »*  Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.  Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. | |
| **Code identification machine**  ………………………………………………………… | | |
| Marque : …………………………………………  Type : ……………………………………………...  Date de mise en service : ………………… | | |
| **Équipements de**  **Protection Individuelle** : | |  | | |
| **Risques** | **Machines – Outils** | | Brûlure par contact avec le moteur, pièces chaudes (pompes, flexibles, échappement…), fluides hydrauliques | |
| Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien | |
| Écrasement/Renversement lors du travail, du déplacement | |
| Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à un mauvais réglage de la hauteur de la nacelle ; mauvais réglage du harnais | |
| **Bruit** | | Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > **85dB(A)** | |
| **Chute de hauteur** | | Basculement de la machine dû à l’état du terrain lors du travail, absence ou mauvais réglage de la longe | |
| **Chute de plain-pied** | | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles d’alimentation, outils, matériaux) | |
| **Chute d’objet** | | Lors de la coupe de végétaux, outillage/équipements | |
| **Circulation** | | Collision avec un véhicule/ une personne lors du déplacement avec la machine | |
| **Électricité** | | Électrisation/Électrocution lorsqu’un élément touche ou s’approche (arc électrique) d’une ligne électrique aérienne ; mauvais état de la machine | |
|  | | | | |
| **NACELLE ARTICULÉE - FICHE MACHINE** | | | | |
| **INSTRUCTIONS** | | | | |
| * Manipulation de la machine par une **personne formée** ; * Respecter les **prescriptions de sécurité** du fabricant et les **consignes supplémentaires** fixées par l’employeur ; * Assurer la **maintenance de la machine** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; * Maintenir la présence ET le **bon état des dispositifs de sécurité** et de **signalisation** (bip de recul, gyrophare…) ; * S’assurer que les **dispositifs de sécurité fonctionnent** et les **tester** ; * S’assurer que les **conditions climatiques** soient **favorables** à l’utilisation de la nacelle (consulter la « plaque constructeur » visible sur la nacelle) ; * S’assurer que les **vérifications obligatoires** par le **SECT** ont été réalisées ; * Instaurer un **périmètre de sécurité** (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; * Ne jamais travailler seul avec la nacelle ; * Ne pas **fumer** ni utiliser son **téléphone** pendant l’utilisation de la machine, … ; * Porter des **vêtements ajustés** (sans cordons, sans écharpe), **pas de bijoux,** et **cheveux longs attachés** ; * Mettre les **Équipements de protection individuelle** nécessaires ; * Adapter **la vitesse de déplacement** et **de manœuvres, éviter les virages brusques** ou courts ; * S’assurer de la **stabilité de la machine lorsqu’elle est à l’arrêt** ; * Maintenir un **contact (visuel/talkie-walkie)** avec la zone de travail et l’opérateur au sol.   **En toute situation**   * Signaler les **dysfonctionnements** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; * **Avant toute intervention d’entretien** sur la machine, **arrêter le moteur** de la machine (et **débrancher la masse de la batterie** ou utiliser le coupe-circuit) **attendre son arrêt complet** avant toute intervention ; * **Nettoyer la chaussée si elle a été salie** (végétaux) ; * Assurer un **entretien régulier** (nettoyage, lubrification…) ; * **Ranger la machine à l’abri des intempéries** et éloignée de 10 m de tout matériau inflammable.   **Après le travail**   * **S’assurer de la stabilité de la machine** (à l’aide du témoin à bulle ou témoin lumineux), utiliser des plaques d’appuis si la résistance du sol n’est pas optimale ; * Respecter les **distances de sécurité** avec les **lignes électriques** ou autre installation électrique ; * Respecter les **hauteurs avec pont, poutre et tout autre obstacle potentiel selon le gabarit de la machine** ; * **Emprunter le portillon** et utiliser les marches **pour la montée ou la descente de la nacelle** (le portillon doit toujours être fermé lorsque l’utilisateur est à l’intérieur) ; * **Ne pas grimper sur les parois de la nacelle.** Les deux pieds du travailleur doivent se trouver sur le plancher de la nacelle ; * **Ne pas utiliser la nacelle comme moyen de locomotion**; * **Respecter les valeurs limites d’inclinaison, de pente maximale** à ne pas dépasser et de **charges spécifiées** par le constructeur ; * Garder en permanence les deux pieds sur le plancher de la nacelle ; * **En cas de déplacement court/ajustement de position, commander la machine sans heurt ;** * **En cas de déplacement long, replier totalement le mât avant de bouger la nacelle ;** * Prévoir des pauses afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur.   **Pendant le travail**   * Vérifier le **bon état** de la **machine** ; * Contrôler l’**état des accessoires de levage** et remplacer s’ils présentent des signes de faiblesse ; * Vérifier la **présence et le bon état du garde-corps** ; * Faire le plein dans un endroit aéré et moteur éteint ; * S’assurer de la **charge des accumulateurs** ; * Faire une **reconnaissance de la zone de travail** : vérifier la présence de lignes électriques, repérer les obstacles/irrégularités du terrain ; * Installer une **signalisation temporaire** de chantier pour le travail au bord des routes ; * S’assurer du **bon état** des **équipements de protection** (**harnais** et **longe**) ; * **Ajuster** correctement **le harnais** et **attacher la longe à la nacelle (à l’endroit prévu à cet effet pas aux lisses du panier)**; * Contrôler le **bon fonctionnement des commandes**.   **Avant le travail** | | | | |
| ***MESURES D’URGENCE*** | | | | |
| * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * Ne pas déplacer la victime * Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente | | | | * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |