**Check-List perceuse sur colonne**

|  |
| --- |
| 1) Organisation – Formation – Comportement |
|  |
|   | **OUI** | **NON** | **S.O.** |
| L’utilisateur de la perceuse porte-t-il des bijoux (bague, chaîne…) ? |  |  |  |
| L’utilisateur de la perceuse porte-t-il des vêtements amples ? |  |  |  |
| L’utilisateur de la perceuse porte-t-il des lunettes de sécurité ? |  |  |  |
| L’utilisateur porte-t-il des gants ? |  |  |  |
| Y a-t-il un risque pour une tierce personne durant le travail ? |  |  |  |
| BBS1080S_HS4701_FSP18050PLA(CE)La machine est-elle agréée CE ?  |  |  |  |
| L’entretien est-il effectué régulièrement ? |  |  |  |
| Le manuel/carnet d’entretien est-il en ordre ? |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2) Environnement |
|  |
|   | **OUI** | **NON** | **S.O.** |
| perceuse%20accèsLa perceuse est-elle facilement accessible ? (pas de désordre) Photo : SUVA |  |  |  |
| Le sol autour de la perceuse est-il propre, non glissant ?atelier démo 051machine forem 009 |  |  |  |
| foreuse%20éclairageLe poste de travail est-il suffisamment éclairé ? *Photo : SUVA* |  |  |  |

|  |
| --- |
| 3) Machine |
|  |
|  | **OUI** | **NON** | **S.O.** |
| atelier démo 031La machine est-elle bien stable ? |  |  |  |
| Le câblage électrique est-il intact ? |  |  |  |
| Les étiquettes d’avertissement jaunes sont-elles présentes et lisibles ? |  |  |  |
| HPIM1538Le plan de travail est-il réglable en hauteur ? |  |  |  |
| dp590_mecatec_2_272La tête de forage est-elle protégée ?  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OUI | NON | S.O. |
| Les courroies du moteur sont-elles protégées + « microswitch » ? atelier%20démo%20033atelier%20démo%20035 |  |  |  |
| atelier démo 024Le bouton de démarrage est-il conçu de manière à ne pas pouvoir être actionné involontairement ?  |  |  |  |
| foreuse 1Le bouton d’arrêt est présent et en bon état ? machine forem 015machine forem 013 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OUI | NON | S.O. |
| Y a-t-il un étau afin de fixer le matériel ?perceuse01HPIM6302 |  |  |  |
| clé de mandrinUne clé de sécurité pour le mandrin est-elle utilisée ?  |  |  |  |

**N.B. : Le port des gants est déconseillé durant l’usinage mais recommandé durant le nettoyage**