|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÉLESCOPIQUE - FICHE MACHINE** | | | | |
| **Tel. : 065/61.13.70 –** [**info@preventagri.be**](mailto:info@preventagri.be) | | | **\* Insérez une photo de la machine à la place de ce texte \***  *Cliquez sur insertion 🡪 images 🡪 sélectionnez votre image 🡪 cliquez sur « insérer »*  Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.  Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. | |
| **Code identification machine**  ………………………………………………………… | | |
| Marque : …………………………………………  Type : ……………………………………………...  Date de mise en service : ………………… | | |
| **Équipements de**  **Protection Individuelle** : | |  | | |
| **Risques** | **Machines – Outils** | | Brûlure par contact avec le moteur, pièces chaudes ou en mouvement (pompes, flexibles, échappement…), fluides hydrauliques | |
| Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien | |
| Écrasement/Renversement lors du travail, du déplacement, et de l’entretien (arceau de sécurité et port de la ceinture obligatoires) | |
| Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à un mauvais réglage ou état du siège ; position de conduite inadaptée ; saut au sol depuis la cabine ; torsion réalisée pour surveiller le travail de la machine | |
| **Bruit** | | Surdité ou perte d’acuité auditive engendré dû à une exposition au bruit > **85dB(A)** | |
| **Chute de hauteur** | | Chute de la machine dû à l’état du terrain lors du travail, lors de la descente du véhicule | |
| **Chute d’objet** | | Chargement instable/volumineux | |
| **Chute de plain-pied** | | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles, outils, matériaux) | |
| **Circulation** | | Collision avec un véhicule/ une personne lors du déplacement avec la machine ou lors du travail | |
| **Électricité** | | Électrisation/Électrocution lorsqu’un élément touche ou s’approche (arc électrique) d’une ligne électrique aérienne ou d’un câble au sol ; mauvais état de la machine | |
| **Incendie** | | Lors du remplissage du réservoir, du travail (présence de poussière, paille dans les interstices de la machine), du stockage (court-circuit) | |
| **Manutention** | | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à la manipulation des roues et équipements | |
| **Vibrations** | | Troubles physiques corps entier (tendinites, troubles vertébraux/digestifs/visuels, fatigue) | |
|  | | | | |
| **TÉLESCOPIQUE - FICHE MACHINE** | | | | |
| **INSTRUCTIONS** | | | | |
| * Manipulation de la machine par une **personne formée** ; * Respecter les **prescriptions de sécurité** du fabricant et les **consignes supplémentaires** fixées par l’employeur ; * Assurer la **maintenance de la machine** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; * Maintenir la présence ET le **bon état des dispositifs de sécurité** et de **signalisation** (bip de recul, gyrophare, clignotant…) * S’assurer que les **dispositifs de sécurité fonctionnent** et les **tester** ; * S’assurer que les **vérifications obligatoires** par le **SECT** et les **contrôles techniques** ont été réalisées ; * Vérifier la présence des équipements obligatoires dans le véhicule (trousse de secours, extincteur) ; * S’assurer que les documents obligatoires du véhicule sont présents et en ordre (assurance, certificat immatriculation…) ; * Instaurer un **périmètre de sécurité** (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; * En cas de travail isolé, prévenir une tierce personne du travail qui est réalisé, du lieu, du temps consacré, et s’assurer d’être joignable ; * Ne pas **fumer** ni utiliser son **téléphone** pendant l’utilisation de la machine, … ; * Porter des **vêtements ajustés** (sans cordons, sans écharpe), **pas de bijoux,** et **cheveux longs attachés** ; * Mettre les **Équipements de protection individuelle** nécessaires ; * Adapter **la vitesse de déplacement** et **de manœuvres, éviter les virages brusques** ou courts ; * S’assurer de la **stabilité de la machine lorsqu’elle est à l’arrêt. Enclencher le « frein parking » avant de quitter la machine**; * Maintenir un **contact visuel** avec la zone de travail, être en mesure d’identifier les bruits anormaux (panne, choc…) et éviter les sources de distraction ; * Éviter l’**encombrement** de la cabine.   **En toute situation**   * Signaler les **dysfonctionnements** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; * **Avant toute intervention d’entretien** sur la machine, **arrêter le moteur** de la machine (et **débrancher la masse de la batterie** ou utiliser le coupe-circuit) **attendre son arrêt complet** avant toute intervention ; * **Nettoyer la chaussée si elle a été salie** (boue, végétaux) ; * Assurer un **entretien régulier** (nettoyage, lubrification…) ; * **Ranger la machine à l’abri des intempéries** et éloignée de 10 m de tout matériau inflammable.   **Après le travail**   * Vérifier le **bon état** de la **machine** et de **l’outillage** utilisé ; * Contrôler l’**état des accessoires de levage** et remplacer s’ils présentent des signes de faiblesse ; * S’assurer du bon emploi des **accessoires de levage** (choix de l’équipement, utilisation) ; * Vérifier la présence des **outils nécessaires** à l’utilisation de la machine (petit outillage, pelle, brosse), à son réglage et en cas de panne ; * Vérifier le **bon état du siège et de son mécanisme d’amortissement** (réglage réalisé en fonction de l’utilisateur) ; * Vérifier l’état de **pression des pneus** ; * Faire le plein dans un endroit aéré et moteur éteint ; * Faire une **reconnaissance de la zone de travail** : vérifier la présence de lignes électriques, repérer les obstacles/irrégularités du terrain ; * Installer une **signalisation temporaire** de chantier pour le travail au bord des routes ; * Contrôler le **bon fonctionnement des commandes.**   **Avant le travail**   * Attacher la ceinture de sécurité si elle est présente ; * Ne pas travailler avec la porte latérale ouverte ; * S’assurer de la **stabilité de la machine** et de son chargement ; * Respecter les **distances de sécurité** avec les **lignes électriques** ou autre installation électrique ; * Respecter les **hauteurs avec pont, poutre et tout autre obstacle potentiel selon le gabarit de la machine** ; * Respecter les **tableaux** et graphiques de **levage** inhérent au télescopique ; * Tenir le volant/guidon ou les manettes à deux mains ; * En cas de panne, ou avant toute intervention, éteindre le moteur, **attendre l’arrêt complet de la machine et empêcher une remise en marche intempestive** (replacer le bouton de commande de la machine sur la position arrêt) ; * Respecter les **diodes de sécurité** qui mettent en relation **basculement** et **charge** ; * **Respecter les valeurs limites d’inclinaison, de pente maximale** à ne pas dépasser et de **charges spécifiées** par le constructeur ; * Ne transporter un passager que si un siège est disponible (pas sur le marchepied, garde-boue…) ; * Prévoir des pauses afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur.   **Pendant le travail** | | | | |
| ***MESURES D’URGENCE*** | | | | |
| * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * Ne pas déplacer la victime * Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente | | | | * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |