**Check-List du tracteur**

|  |  |
| --- | --- |
| Identification du tracteur : |  |
| Utilisation : |  |
|  |
|   | **OUI** | **NON** | **Sans Objet** |
| Rétroviseur gauche ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Rétroviseur droit ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Éléments de signalisation du véhicule propres/visibles ? |  | Signe pouce en haut contour |  |
| Clés sur le contact ? |  | Signe pouce en haut contour |  |
| Plaque d’immatriculation agréée à l’arrière ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Le marchepied est-il encombré/boueux ? |  | Signe pouce en haut contour |  |
| Essuie-glace fonctionnel ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Matériel de nettoyage des vitres dans la cabine ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| La cabine est propre et n'est pas encombrée (bouteilles, ficelles…) ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Siège en bon état, réglé (en hauteur et selon le poids du conducteur) ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Si passagers, siège à disposition ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Trousse de premiers secours ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Extincteur en ordre ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Installation électrique en ordre ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Pédales de frein accouplées sur voirie ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Chargeur frontal en position basse lors de la conduite/à l’arrêt | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Contact possible avec pièces mobiles ? (prise de force/ventilateur) |  | Signe pouce en haut contour |  |
| Contact avec parties chaudes possibles ? (échappement) |  | Signe pouce en haut contour |  |
| ROPS ok (arceau de sécurité) ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Présence de ceinture de sécurité en bon état ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Garde-boue suffisamment enveloppants | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Systèmes d’attelage en bon état | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Triangle de secours et gilet réfléchissant dans la cabine ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Coupe circuit ?  | Signe pouce en haut contour |  |  |
| L’entretien du tracteur est-il fait ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
| La masse à l’avant est-elle suffisamment visible/signalée ? | Signe pouce en haut contour |  |  |
|  |  |  |  |
| Remarques : |
| Vous pouvez aussi consulter la check-list signalisation des véhicules agricoles sur notre site internet, dans l’onglet « Machines » rubrique « Articles d’information » : [secteursverts.be/documentation/](https://secteursverts.be/preventagri-prevention-securite-secteurs-verts/articles-dinformation-prevention-et-securite-dans-les-secteurs-verts/#1665060775555-ec7e66f0-8ff4) |