**Check-List du tracteur**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification du tracteur : |  | | | |
| Utilisation : |  | | | |
|  | | | | |
|  | | **OUI** | **NON** | **Sans Objet** |
| Rétroviseur gauche ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Rétroviseur droit ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Éléments de signalisation du véhicule propres/visibles ? | |  | Signe pouce en haut contour |  |
| Clés sur le contact ? | |  | Signe pouce en haut contour |  |
| Plaque d’immatriculation agréée à l’arrière ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Le marchepied est-il encombré/boueux ? | |  | Signe pouce en haut contour |  |
| Essuie-glace fonctionnel ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Matériel de nettoyage des vitres dans la cabine ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| La cabine est propre et n'est pas encombrée (bouteilles, ficelles…) ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Siège en bon état, réglé (en hauteur et selon le poids du conducteur) ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Si passagers, siège à disposition ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Trousse de premiers secours ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Extincteur en ordre ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Installation électrique en ordre ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Pédales de frein accouplées sur voirie ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Chargeur frontal en position basse lors de la conduite/à l’arrêt | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Contact possible avec pièces mobiles ? (prise de force/ventilateur) | |  | Signe pouce en haut contour |  |
| Contact avec parties chaudes possibles ? (échappement) | |  | Signe pouce en haut contour |  |
| ROPS ok (arceau de sécurité) ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Présence de ceinture de sécurité en bon état ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Garde-boue suffisamment enveloppants | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Systèmes d’attelage en bon état | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Triangle de secours et gilet réfléchissant dans la cabine ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| Coupe circuit ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| L’entretien du tracteur est-il fait ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
| La masse à l’avant est-elle suffisamment visible/signalée ? | | Signe pouce en haut contour |  |  |
|  | |  |  |  |
| Remarques : | | | | |
| Vous pouvez aussi consulter la check-list signalisation des véhicules agricoles sur notre site internet, dans l’onglet « Machines » rubrique « Articles d’information » : [secteursverts.be/documentation/](https://secteursverts.be/preventagri-prevention-securite-secteurs-verts/articles-dinformation-prevention-et-securite-dans-les-secteurs-verts/#1665060775555-ec7e66f0-8ff4) | | | | |