|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DISQUEUSE THERMIQUE - FICHE MACHINE** | | | |
| Une image contenant texte  Description générée automatiquement  **Tel. : 065/61.13.70 –** [**info@preventagri.be**](mailto:info@preventagri.be) | | | **\* Insérez une photo de la machine à la place de ce texte \***  *Cliquez sur insertion 🡪 images 🡪 sélectionnez votre image 🡪 cliquez sur « insérer »*  Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.  Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |
| **Code identification machine**  ………………………………………………………… | | |
| Marque : …………………………………………  Type : ……………………………………………...  Date de mise en service : ………………… | | |
| **Équipements de**  **Protection Individuelle** : | |  | |
| **Risques** | **Machines - Outils** | | Brûlure par contact avec le moteur ou pièce chaude (échappement, disque, pièce coupée) |
| Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien ; Risque de rebond et de coincement |
| **Projection** | | Projection de particules incandescentes, éclats, fluides, … |
| **Bruit** | | Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > **85dB (A)** |
| **Chute de plain-pied** | | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles d’alimentation, outils, matériaux) |
| **Circulation** | | Écrasement, collision avec un véhicule/ une personne lors du travail, du déplacement |
| **Incendie** | | Lors du remplissage du réservoir, par projection de particules incandescentes |
| **Manutention** | | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à la manipulation de la machine /son alimentation ; posture de travail inadaptée ; mouvements répétitifs ; maintien avec force |
| **Risques chimiques** | | Intoxication due à l’inhalation de fumées de combustion, de gaz, de poussières (silicate…) |
| **Vibrations** | | Troubles physiques mains-bras (tendinites, troubles vertébraux, syndrome de Raynaud (en conjonction avec le froid) ). |



|  |  |
| --- | --- |
| **DISQUEUSE THERMIQUE - FICHE MACHINE** | |
| **INSTRUCTIONS** | |
| * Manipulation de la machine par une **personne formée** ; * Respecter les **prescriptions de sécurité** du fabricant et les **consignes supplémentaires** fixées par l’employeur ; * Choisir la **machine appropriée en fonction du travail**; * Assurer la **maintenance de la machine** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; * Maintenir la présence ET le **bon état des dispositifs de sécurité** (poignée « homme-mort », dispositif d’arrêt d’urgence, garant de protection, frein de disque) ; * S’assurer que les **dispositifs de sécurité fonctionnent** et les **tester** ; * S'assurer que les conditions climatiques soient favorables à l’utilisation de la machine ; * Instaurer un **périmètre de sécurité** (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; * Travailler dans un **endroit aéré** et **éloigné des zones de stockage de produits inflammables** ; * Ne pas **fumer** ni utiliser son **téléphone** pendant l’utilisation de la machine, … ; * Porter des **vêtements ajustés** (sans cordons, sans écharpe), **pas de bijoux,** et **cheveux longs attachés** ; * Mettre les **Équipements de protection individuelle** nécessaires.   **En toute situation**   * Faire une **reconnaissance de la zone de travail** et **enlever** tous les **objets** qui pourraient être **gênants** ou **projetés** ; * Installer une **signalisation temporaire** de chantier pour le travail au bord des routes ; * **Transporter** la disqueuse à essence avec le **disque vers l’arrière** ; * Utiliser un **disque adapté aux matériaux et à la taille de la machine ;** * S’assurer que la **vitesse de rotation** de la **machine et** de celle **du disque correspondent** ; * S’assurer que le **disque** est **en bon état** et ne présente **aucune fissure ou ébréchure** ; * S’assurer que le **garant de protection** est en **bon état**, **adapté** à l’outil de coupe et correctement **placé** et **fixé** ; * Vérifier le **bon état de la machine** (lubrification, état de l’outil de coupe, attache de l’outil) ; * Faire le plein dans un endroit aéré et moteur arrêté ; * **Démarrer la disqueuse sur un sol plat**, en **position stable**, avec l’outil de coupe ne touchant rien ; * Contrôler le **bon fonctionnement des outils et des commandes**; * **Vérifier le ralenti** (outil de coupe immobile quand la manette des gaz est au repos) ; * **Contrôler le bon fonctionnement de la machine en la faisant tourner à vide** (absence de vibration) ; * **Assurer la stabilité de la pièce en utilisant des supports afin que les deux parties ne se touchent pas une fois coupée.**   **Avant le travail**     * Tenir la disqueuse **à deux mains** ; * Travailler en **position stable** ; * Toujours utiliser le quadrant inférieur du disque de la découpeuse pour couper ; * Ne jamais utiliser à proximité de liquides et de gaz inflammables (risque d'explosion !) ou de solides inflammables (formation d'étincelles) ; * **Vérifier régulièrement la fixation et le bon état du disque** ; * En cas de **vibrations**, de **sons anormaux**, ou avant toute intervention sur la machine, éteindre le moteur, **attendre l’arrêt complet et empêcher une remise en marche intempestive** (replacer le bouton de commande de la machine sur la position arrêt) ; * Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur.   **Pendant le travail**     * Replacer tous les éléments de protection ; * Signaler les **dysfonctionnements** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; * Assurer l’**entretien** (nettoyage, lubrification, affûtage…) ; * **Ranger la machine dans un endroit sec et aéré** selon les consignes de l’entreprise.   **Après le travail** | |
| ***MESURES D’URGENCE*** | |
| * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * Ne pas déplacer la victime * Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente | * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |