|  |
| --- |
| **NETTOYEUR HAUTE PRESSION - FICHE MACHINE** |
| Une image contenant texte  Description générée automatiquement**Tel. : 065/61.13.70 –** **info@preventagri.be** | **\* Insérez une photo de la machine à la place de ce texte \****Cliquez sur insertion 🡪 images 🡪 sélectionnez votre image 🡪 cliquez sur « insérer »*Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |
| **Code identification machine**………………………………………………………… |
| Marque : …………………………………………Type : ……………………………………………...Date de mise en service : ………………… |
| **Équipements de****Protection Individuelle** : |   |
| **Risques** | **Machines - Outils** | Brûlure par contact avec le moteur ou pièce chaude  |
| Projection d’eau sous pression, gravier, pièces métalliques, ou autres particules  |
| **Bruit** | Surdité ou perte d’acuité auditive dû à une exposition au bruit > **85dB (A)** |
| **Chute de plain-pied** | Due à l’état du terrain, ou à son encombrement (câbles d’alimentation, outils, matériaux) |
| **Circulation** | Écrasement, collision avec un véhicule/ une personne lors du travail, du déplacement |
| **Électricité** | Électrocution/Électrisation due à un mauvais état de l’appareil ou du câble d’alimentation, humidité dans la zone de travail, projection sur des points électriques non protégé |
| **Manutention** | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à la manipulation de la machine ; au mauvais réglage de la hauteur de la lance ; mouvements répétitifs répétés de rotation en travaillant ; posture de travail inadaptée ;  |
| **Risques chimiques** | Intoxication due à l’inhalation de gaz (aérosols), de détergents, de poussières  |
| **Risques infectieux, parasitaires et biologiques** | Zoonoses, allergies, dues à une piqûre d’insectes / contact avec des animaux ou déjections ; tétanos… |
| **Vibrations** | Troubles physiques mains-bras (syndrome de Raynaud (en conjonction avec le froid) ; syndrome du canal carpien) |
|  |
| **NETTOYEUR HAUTE PRESSION - FICHE MACHINE** |
| **INSTRUCTIONS** |
| * Manipulation de la machine par une **personne formée** ;
* Respecter les **prescriptions de sécurité** du fabricant et les **consignes supplémentaires** fixées par l’employeur ;
* Choisir la **machine appropriée en fonction du travail**;
* Assurer la **maintenance de la machine** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ;
* Maintenir la présence ET le **bon état des dispositifs de sécurité** ;
* S’assurer que les **dispositifs de sécurité fonctionnent** et les **tester** ;
* S’assurer du bon **accouplement machine/accessoires** ;
* Instaurer un **périmètre de sécurité** (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ;
* Travailler dans un **endroit aéré** et/ou **éloigné des zones de stockage de produits inflammables** ;
* Ne pas **fumer** ni utiliser son **téléphone** pendant l’utilisation de la machine, … ;
* Porter des **vêtements ajustés** (sans cordons, sans écharpe), **pas de bijoux,** et **cheveux longs attachés** ;
* Mettre les **Équipements de protection individuelle** nécessaires.

**En toute situation*** Installer une **signalisation temporaire** de chantier pour le travail au bord des routes ;
* Faire une **reconnaissance de la zone de travail** (vérifier la présence d’installations électriques, de matériaux à base d’amiante…)et **enlever** tous les **objets** qui pourraient être **gênants** ou **projetés** ;
* Vérifier le **bon état de la machine** (filtre, tuyau à haute pression, câble de rallonge, étanchéité électrique…)
* S’assurer de disposer de la bonne buse sur la lance pour le travail à effectuer ;
* **Régler la hauteur de la lance en fonction de la taille de l’utilisateur ;**
* Si thermique : faire le plein dans un endroit aéré et moteur arrêté ;
* Contrôler le **bon fonctionnement des outils et des commandes**.

**Avant le travail** * Tenir la lance du nettoyeur haute pressionà deux mains ;
* Travailler en **position stable** ;
* **Ne pas diriger le jet d'eau** vers les installations électriques, les raccordements électriques, les prises et les câbles sous tension ou les personnes ;
* **Pour le nettoyage de surface verticale, commencer par le haut de la surface ;**
* En cas d’arrêt inopiné, ou avant toute intervention sur la machine, éteindre le moteur, **attendre l’arrêt complet et empêcher une remise en marche intempestive** (débrancher l’alimentation, replacer le bouton de commande de la machine sur la position arrêt) ;
* Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l’opérateur.

**Pendant le travail*** Signaler les **dysfonctionnements** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ;
* Assurer l’**entretien** (nettoyage, lubrification, …) ;
* **Ranger la machine dans un endroit sec et aéré** selon les consignes de l’entreprise.

**Après le travail**    |
| ***MESURES D’URGENCE*** |
| * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**)
* Ne pas déplacer la victime
* Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente
 | * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**)
* En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat
 |