|  |
| --- |
| **TRANSPALETTE MANUEL - FICHE MACHINE** |
| Une image contenant texte  Description générée automatiquement**Tel. : 065/61.13.70 –** **info@preventagri.be** | **\* Insérez une photo de la machine à la place de ce texte \****Cliquez sur insertion 🡪 images 🡪 sélectionnez votre image 🡪 cliquez sur « insérer »*Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |
| **Code identification machine**………………………………………………………… |
| Marque : …………………………………………Type : ……………………………………………...Date de mise en service : ………………… |
| **Équipements de****Protection Individuelle** : |   |
| **Risques** | **Machines - Outils** | Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien |
| Écrasement/Renversement lors du travail, du déplacement ou de l’entretien |
| **Chute de plain-pied** | Due à l’état du terrain ou à son encombrement (câbles, outils, matériaux) |
| **Circulation** | Écrasement, coincement, collision avec un véhicule/ une personne lors du travail |
| **Manutention** | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à la manipulation de la machine ; posture de travail inadaptée ; mouvements répétitifs ; maintien avec force |



|  |
| --- |
| **TRANSPALETTE MANUEL - FICHE MACHINE** |
| **INSTRUCTIONS** |
| * Manipulation de la machine par une **personne formée** ;
* Respecter les **prescriptions de sécurité** du fabricant et les **consignes supplémentaires** fixées par l’employeur ;
* Assurer la **maintenance de la machine** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ;
* Maintenir la présence ET le **bon état des dispositifs de sécurité puis** les tester ;
* Instaurer un **périmètre de sécurité** (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ;
* Ne pas **fumer** ni utiliser son **téléphone** pendant l’utilisation de la machine, … ;
* Porter des **vêtements ajustés** (sans cordons, sans écharpe), **pas de bijoux,** et **cheveux longs attachés** ;
* Mettre les **Équipements de protection individuelle** nécessaires.

**En toute situation*** Faire une **reconnaissance de la zone de travail** et **enlever** tous les **objets** qui pourraient être **gênants** ou **projetés** ;
* Vérifier le **bon état de la machine** (lubrification, frein de parking, état des roues, des fixations…) ;
* Contrôler le **bon fonctionnement des commandes**.

**Avant le travail*** S’assurer de la **stabilité de la machine** et de son chargement ;
* Veiller à ce que la charge soit **répartie uniformément** sur les fourches (ne jamais soulever avec une seule fourche) ;
* **Éviter** les **charges hautes** qui masquent la visibilité vers l'avant (moins de 1,2 m) ;
* **Engager** les **bras de fourches à fond** sous les charges, ne jamais lever une charge avec un seul bras de fourche ;
* **Respecter les valeurs limites d’inclinaison, de pente maximale** à ne pas dépasser et de **charges spécifiées** par le constructeur ;
* Sur les **pentes**, conduire avec la **charge vers le bas**, dans le sens du plan incliné ; conduire très prudemment et, si nécessaire, se faire aider par une deuxième personne ;
* Ne **jamais faire demi-tour sur une pente** avec un transpalette chargé ; il pourrait se renverser ;
* Ne placez en aucun moment les mains ou pieds sous le transpalette ;
* **Ne jamais laisser** un transpalette chargé en position de levage **sans surveillance**, toujours abaisser la charge au plancher ;
* Utiliser les moyens de manutention manuels « au pas », c'est-à-dire à la vitesse de marche d'une personne (3 à 4 km/h), sans virage brusque et interdire formellement le transport de personnes ;
* Garder une **distance suffisante** par rapport aux dénivelés, surplombs et endroits glissants ;
* Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de l’équipement et de maintenir une bonne attention de l’opérateur.

**Pendant le travail** * Signaler les **dysfonctionnements** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ;
* Assurer l’**entretien** (nettoyage, lubrification, …) ;
* **Ranger la machine dans un endroit sec et aéré** selon les consignes de l’entreprise.

**Après le travail**    |
| ***MESURES D’URGENCE*** |
| * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**)
* Ne pas déplacer la victime
* Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente
 | * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**)
* En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat
 |