|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TRANSPALETTE MANUEL - FICHE MACHINE** | | | |
| Une image contenant texte  Description générée automatiquement  **Tel. : 065/61.13.70 –** [**info@preventagri.be**](mailto:info@preventagri.be) | | | **\* Insérez une photo de la machine à la place de ce texte \***  *Cliquez sur insertion 🡪 images 🡪 sélectionnez votre image 🡪 cliquez sur « insérer »*  Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente avec la taille du document qui est prévu pour une impression recto/verso.  Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo), effacez ce texte. |
| **Code identification machine**  ………………………………………………………… | | |
| Marque : …………………………………………  Type : ……………………………………………...  Date de mise en service : ………………… | | |
| **Équipements de**  **Protection Individuelle** : | |  | |
| **Risques** | **Machines - Outils** | | Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l’utilisation, du transport et de l’entretien |
| Écrasement/Renversement lors du travail, du déplacement ou de l’entretien |
| **Chute de plain-pied** | | Due à l’état du terrain ou à son encombrement (câbles, outils, matériaux) |
| **Circulation** | | Écrasement, coincement, collision avec un véhicule/ une personne lors du travail |
| **Manutention** | | Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) dû à la manipulation de la machine ; posture de travail inadaptée ; mouvements répétitifs ; maintien avec force |



|  |  |
| --- | --- |
| **TRANSPALETTE MANUEL - FICHE MACHINE** | |
| **INSTRUCTIONS** | |
| * Manipulation de la machine par une **personne formée** ; * Respecter les **prescriptions de sécurité** du fabricant et les **consignes supplémentaires** fixées par l’employeur ; * Assurer la **maintenance de la machine** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; * Maintenir la présence ET le **bon état des dispositifs de sécurité puis** les tester ; * Instaurer un **périmètre de sécurité** (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ; * Ne pas **fumer** ni utiliser son **téléphone** pendant l’utilisation de la machine, … ; * Porter des **vêtements ajustés** (sans cordons, sans écharpe), **pas de bijoux,** et **cheveux longs attachés** ; * Mettre les **Équipements de protection individuelle** nécessaires.   **En toute situation**   * Faire une **reconnaissance de la zone de travail** et **enlever** tous les **objets** qui pourraient être **gênants** ou **projetés** ; * Vérifier le **bon état de la machine** (lubrification, frein de parking, état des roues, des fixations…) ; * Contrôler le **bon fonctionnement des commandes**.   **Avant le travail**   * S’assurer de la **stabilité de la machine** et de son chargement ; * Veiller à ce que la charge soit **répartie uniformément** sur les fourches (ne jamais soulever avec une seule fourche) ; * **Éviter** les **charges hautes** qui masquent la visibilité vers l'avant (moins de 1,2 m) ; * **Engager** les **bras de fourches à fond** sous les charges, ne jamais lever une charge avec un seul bras de fourche ; * **Respecter les valeurs limites d’inclinaison, de pente maximale** à ne pas dépasser et de **charges spécifiées** par le constructeur ; * Sur les **pentes**, conduire avec la **charge vers le bas**, dans le sens du plan incliné ; conduire très prudemment et, si nécessaire, se faire aider par une deuxième personne ; * Ne **jamais faire demi-tour sur une pente** avec un transpalette chargé ; il pourrait se renverser ; * Ne placez en aucun moment les mains ou pieds sous le transpalette ; * **Ne jamais laisser** un transpalette chargé en position de levage **sans surveillance**, toujours abaisser la charge au plancher ; * Utiliser les moyens de manutention manuels « au pas », c'est-à-dire à la vitesse de marche d'une personne (3 à 4 km/h), sans virage brusque et interdire formellement le transport de personnes ; * Garder une **distance suffisante** par rapport aux dénivelés, surplombs et endroits glissants ; * Prévoir des pauses et si possible des rotations de tâches afin de limiter les troubles physiques liés à l’utilisation de l’équipement et de maintenir une bonne attention de l’opérateur.   **Pendant le travail**     * Signaler les **dysfonctionnements** selon la procédure définie dans l’entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ; * Assurer l’**entretien** (nettoyage, lubrification, …) ; * **Ranger la machine dans un endroit sec et aéré** selon les consignes de l’entreprise.   **Après le travail** | |
| ***MESURES D’URGENCE*** | |
| * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * Ne pas déplacer la victime * Procéder aux premiers soins de la victime par une personne compétente | * Avertir le responsable (selon la procédure d’urgence fixée) **ET** avertir les secours (N°**112**) * En cas d’incendie, arrêter la machine et éteindre le feu avec un extincteur adéquat |